|  |  |
| --- | --- |
|  | **Щит информационный 0796**Размеры не менее: высота – 1800 мм, ширина - 600 мм.Основание, две стойки, должны быть изготовлено из металлической профильной трубы, сечением не менее 40\*40 мм. Щит должен быть изготовлен из водостойкой фанеры лиственных пород, размеры не менее: длина – 600 мм, высота – 800 мм, толщиной не менее 18 мм. Используемая фанера должна быть водостойкой фанерой, марки ФСФ, из лиственных пород.Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках, крепеж оцинкован. Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозионной обработкой. Выступающие концы болтовых соединений должны закрываться пластиковыми заглушками. |